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	样品名称
	生活饮用水
	采样地点
	见续页

	受检单位
	曲沃县疾病预防控制中心
	受检单位地址
	/

	委托单位
	/
	采样日期
	2021.06.15

	检验类别
	委托检验
	接样日期
	2021.06.15

	样品数量
	5L×6、500ml×12
	送样人员
	高飞、李建功

	检验日期
	2021.06.15-2021.06.22
	执行标准
	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

	测试温度
	25℃
	测试湿度
	51%RH

	样品描述
	液体清澈，聚乙烯壶装包装完好，无菌瓶瓶装封口完好。

	检验项目

检验依据
	色度 GB/T5750.4-2006 1.1  浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1  臭和味GB/T5750.4-2006 3.1

肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1    pH GB/T5750.4-2006 5.1 

总硬度（以CaCO3计）GB/T5750.4-2006 7.1   铁 GB/T5750.6-2006 2.1   

锰GB/T5750.6-2006 3.1    铜GB/T5750.6-2006 4.2   锌 GB/T5750.6-2006 5.1    

硫酸盐GB/T5750.5-2006 1.3   氯化物GB/T5750.5-2006 2.1 

溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1   耗氧量（以O2计）GB/T5750.7-2006 1.1

氟化物  GB/T5750.5-2006 3.3  砷  GB/T5750.6-2006 6.1   硒GB/T5750.6-2006 7.1   

汞GB/T5750.6-2006 8.1   镉GB/T5750.6-2006 9.1  铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1   

铅GB/T5750.6-2006 11.1  铝GB/T5750.6-2006 1.1  硝酸盐（以N计）GB/ T5750.5-2006 5.2  

菌落总数GB/T5750.12-2006 1.1     总大肠菌群GB/T5750.12-2006 2.2 

耐热大肠菌GB/T5750.12-2006 3.2    游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2   

氨氮（以N计）GB/T5750.5-2006 9.1   三氯甲烷GB/T5750.8-2006 1.2 



	主    要
仪器设备
	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)        原子荧光光度计（AFS-930  YQ-02-1）
原子吸收分光光度计（TAS-990AFG  YQ-01-1）   气相色谱仪(SP-3420A  YQ-41-1)

	检验结论
	检验结果见下表。

	批准人
	                     年  月  日
	审核人
	年  月  日

	主检人
	年   月   日

	备  注
	

	录  入
	乔洋
	校  对
	杨轶元
	打印日期
	2021年06月22日
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	序号
	检验项目
	单位
	JSH2021650-1检验结果
	标准规定

GB5749-2006
	单项判定

	
	
	
	西南街皮革厂西34号

（张勇家QW2021061）
	
	

	1
	色度
	度
	5L
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5L
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	---
	无
	无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	---
	无
	无
	合格

	5
	pH
	无量纲
	7.68
	6.5～8.5
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	276
	≤450
	合格

	7
	铁
	mg/L
	0.3L
	≤0.3
	合格

	8
	锰
	mg/L
	0.1L
	≤0.1
	合格

	9
	铜
	mg/L
	0.2L
	≤1.0
	合格

	10
	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	46
	≤250
	合格

	12
	氯化物
	mg/L
	20.4
	≤250
	合格

	13
	溶解性总固体
	mg/L
	430
	≤1000
	合格

	14
	耗氧量（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3②
	合格

	15
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	合格

	16
	砷
	mg/L
	0.001L
	≤0.01
	合格

	17
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	合格

	18
	汞
	mg/L
	0.0001L
	≤0.001
	合格

	19
	镉
	mg/L
	0.0005L
	≤0.005
	合格

	20
	铅
	mg/L
	0.0025L
	≤0.01
	合格

	21
	铬（六价）
	mg/L
	0.017
	≤0.05
	合格

	22
	铝
	mg/L
	0.008L
	≤0.2
	合格

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	15.2
	≤10③
	不合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	27
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.02L
	≤0.5
	合格

	28
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0002L
	≤0.06
	合格

	29
	游离余氯
	mg/L
	--
	≥0.05
	--

	注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。

①水源与净水技术条件限制时为3
    ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5

    ③地下水源限制时为20

以下空白
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	序号
	检验项目
	单位
	JSH2021650-3检验结果
	标准规定

GB5749-2006
	单项判定

	
	
	
	东北街文明街23号

(杨洁家QW2021063)
	
	

	1
	色度
	度
	5L
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5L
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	---
	无
	无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	---
	无
	无
	合格

	5
	pH
	无量纲
	7.74
	6.5～8.5
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	287
	≤450
	合格

	7
	铁
	mg/L
	0.3L
	≤0.3
	合格

	8
	锰
	mg/L
	0.1L
	≤0.1
	合格

	9
	铜
	mg/L
	0.2L
	≤1.0
	合格

	10
	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	29
	≤250
	合格

	12
	氯化物
	mg/L
	22.4
	≤250
	合格

	13
	溶解性总固体
	mg/L
	451
	≤1000
	合格

	14
	耗氧量（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3②
	合格

	15
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	合格

	16
	砷
	mg/L
	0.001L
	≤0.01
	合格

	17
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	合格

	18
	汞
	mg/L
	0.0001L
	≤0.001
	合格

	19
	镉
	mg/L
	0.0005L
	≤0.005
	合格

	20
	铅
	mg/L
	0.0025L
	≤0.01
	合格

	21
	铬（六价）
	mg/L
	0.019
	≤0.05
	合格

	22
	铝
	mg/L
	0.008L
	≤0.2
	合格

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	19.2
	≤10③
	不合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	1
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	27
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.02L
	≤0.5
	合格

	28
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0002L
	≤0.06
	合格

	29
	游离余氯
	mg/L
	0.2
	≥0.05
	合格

	注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。

①水源与净水技术条件限制时为3
    ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5

    ③地下水源限制时为20

以下空白
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	序号
	检验项目
	单位
	JSH2021650-4检验结果
	标准规定

GB5749-2006
	单项判定

	
	
	
	北关晋达路西二巷

(王培菊家QW2021064)
	
	

	1
	色度
	度
	5L
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5L
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	---
	无
	无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	---
	无
	无
	合格

	5
	pH
	无量纲
	7.75
	6.5～8.5
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	287
	≤450
	合格

	7
	铁
	mg/L
	0.3L
	≤0.3
	合格

	8
	锰
	mg/L
	0.1L
	≤0.1
	合格

	9
	铜
	mg/L
	0.2L
	≤1.0
	合格

	10
	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	32
	≤250
	合格

	12
	氯化物
	mg/L
	20.4
	≤250
	合格

	13
	溶解性总固体
	mg/L
	434
	≤1000
	合格

	14
	耗氧量（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3②
	合格

	15
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	合格

	16
	砷
	mg/L
	0.001L
	≤0.01
	合格

	17
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	合格

	18
	汞
	mg/L
	0.0001L
	≤0.001
	合格

	19
	镉
	mg/L
	0.0005L
	≤0.005
	合格

	20
	铅
	mg/L
	0.0025L
	≤0.01
	合格

	21
	铬（六价）
	mg/L
	0.020
	≤0.05
	合格

	22
	铝
	mg/L
	0.008L
	≤0.2
	合格

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	15.6
	≤10③
	不合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	27
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.02L
	≤0.5
	合格

	28
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0002L
	≤0.06
	合格

	29
	游离余氯
	mg/L
	0.1
	≥0.05
	合格

	注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。

①水源与净水技术条件限制时为3
    ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5

    ③地下水源限制时为20

以下空白
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	序号
	检验项目
	单位
	JSH2021650-5检验结果
	标准规定

GB5749-2006
	单项判定

	
	
	
	吉祥苑小区物业(QW2021065)
	
	

	1
	色度
	度
	5L
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5L
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	---
	无
	无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	---
	无
	无
	合格

	5
	pH
	无量纲
	7.84
	6.5～8.5
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	283
	≤450
	合格

	7
	铁
	mg/L
	0.3L
	≤0.3
	合格

	8
	锰
	mg/L
	0.1L
	≤0.1
	合格

	9
	铜
	mg/L
	0.2L
	≤1.0
	合格

	10
	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	41
	≤250
	合格

	12
	氯化物
	mg/L
	22.4
	≤250
	合格

	13
	溶解性总固体
	mg/L
	439
	≤1000
	合格

	14
	耗氧量（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3②
	合格

	15
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	合格

	16
	砷
	mg/L
	0.001L
	≤0.01
	合格

	17
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	合格

	18
	汞
	mg/L
	0.0001L
	≤0.001
	合格

	19
	镉
	mg/L
	0.0005L
	≤0.005
	合格

	20
	铅
	mg/L
	0.0025L
	≤0.01
	合格

	21
	铬（六价）
	mg/L
	0.019
	≤0.05
	合格

	22
	铝
	mg/L
	0.008L
	≤0.2
	合格

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	17.4
	≤10③
	不合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	1
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	27
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.02L
	≤0.5
	合格

	28
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0002L
	≤0.06
	合格

	29
	游离余氯
	mg/L
	0.1
	≥0.05
	合格

	注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。

①水源与净水技术条件限制时为3
    ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5

    ③地下水源限制时为20

以下空白
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	序号
	检验项目
	单位
	JSH2021650-6检验结果
	标准规定

GB5749-2006
	单项判定

	
	
	
	石油公司小区东单元1楼西户(QW2021066)
	
	

	1
	色度
	度
	5L
	≤15
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5L
	≤1①
	合格

	3
	臭和味
	---
	无
	无异臭、异味
	合格

	4
	肉眼可见物
	---
	无
	无
	合格

	5
	pH
	无量纲
	7.95
	6.5～8.5
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	287
	≤450
	合格

	7
	铁
	mg/L
	0.3L
	≤0.3
	合格

	8
	锰
	mg/L
	0.1L
	≤0.1
	合格

	9
	铜
	mg/L
	0.2L
	≤1.0
	合格

	10
	锌
	mg/L
	0.05L
	≤1.0
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	39
	≤250
	合格

	12
	氯化物
	mg/L
	22.4
	≤250
	合格

	13
	溶解性总固体
	mg/L
	445
	≤1000
	合格

	14
	耗氧量（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3②
	合格

	15
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	合格

	16
	砷
	mg/L
	0.001L
	≤0.01
	合格

	17
	硒
	mg/L
	0.0004L
	≤0.01
	合格

	18
	汞
	mg/L
	0.0001L
	≤0.001
	合格

	19
	镉
	mg/L
	0.0005L
	≤0.005
	合格

	20
	铅
	mg/L
	0.0025L
	≤0.01
	合格

	21
	铬（六价）
	mg/L
	0.018
	≤0.05
	合格

	22
	铝
	mg/L
	0.008L
	≤0.2
	合格

	23
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	19.1
	≤10③
	不合格

	24
	菌落总数
	CFU/mL
	0
	≤100
	合格

	25
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	26
	耐热大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	27
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.02L
	≤0.5
	合格

	28
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0002L
	≤0.06
	合格

	29
	游离余氯
	mg/L
	0.1
	≥0.05
	合格

	注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。

①水源与净水技术条件限制时为3
    ②水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5

    ③地下水源限制时为20

以下空白


