	附件4                   

	曲沃县冶金工贸行业生产安全事故现场紧急处置措施

	一般处置方案
	火灾事故
	爆炸事故
	易燃、易爆或有毒物质泄漏事故
	高温熔融金属泄漏事故

	1、接警。接警时应明确发生事故的单位名称、地址、行业属性、事故简要情况、人员伤亡等；2、隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，启动应急响应，根据事故影响范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制；3、人员疏散。包括撤离和就地保护两种。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳保护措施，必须有组织、有秩序地进行；当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取就地保护措施；4、现场控制。针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发次生灾害特征的不同，采取不同的防护措施。
	1、确定火灾发生位置；2、确定引起火灾物质类别；3、所需的火灾应急救援处置技术和专家；4、明确火灾发生区域的周围环境；5、明确周围区域存在的重大危险源分布情况；6、确定火灾扑救的基本方法；7、确定火灾可能导致的后果；8、确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度；9、火灾可能导致后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；10、可能需要调动的应急救援力量（消防救援队伍、企业救援队伍等）。
	1、确定爆炸地点；2、确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；3、确定引起爆炸的物质类别；4、所需的爆炸应急救援处置技术和专家；5、明确爆炸地点的周围环境；6、明确周围区域存在的重大危险源分布情况；7、确定爆炸可能导致的后果（如火灾、中毒和窒息等）；8、确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；9、可能需要调动的应急救援力量（消防救援队伍、企业救援队伍等）。
	1、确定泄漏源的位置；2、确定泄漏的化学品种类（易燃、易爆或有毒物质）；3、所需的泄漏应急救援处置技术和专家；4、明确泄漏源的周围环境（环境功能区、人员密度等）；5、确定是否已有泄漏物质进入大气、水体、土壤等环境；6、明确周围区域存在的重大危险源分布情况；7、确定泄漏时间或预计持续时间；8、实际或估算的泄漏量；9、气象信息；10、泄漏扩散趋势预测；11、确定泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒和窒息等后果）；12、明确泄漏危及周围环境的可能性；13、确定泄漏可能导致后果的主要控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；14、可能需要出动的应急救援力量（消防救援队伍、危化专业救援队伍、企业救援队伍等）。
	1、高温熔融金属泄漏后,在保证安全的前提下应及时用熔剂或沙土挡住已流出的金属液体,防止熔融金属大面积流淌进入水沟、电缆沟或气、水、油等管沟(空间),防止造成次生灾害;2、盛装高温熔融金属的包、罐、炉发生泄漏后,要将剩余熔融金属倒入事故罐等盛装容器内;3、当熔融金属引起可燃物着火时,应使用干燥沙子或其他耐火材料扑救,不得使用水或二氧化碳灭火器、水基灭火器灭火;4、应急救援人员进入存在高温辐射和熔融金属喷溅等危险区时,应当配备阻燃服和其他防护用品;5、可能需要出动的应急救援力量(消防救援队伍、危化专业救援队伍、企业救援队伍等)。



