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	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB201100401
	备注

	
	
	
	
	绛园湖西
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	6.48
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	25.0
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	238
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	0.548
	

	（以下空白）



	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB201100402
	备注

	
	
	
	
	晋园湖南
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	4.41
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	30.0
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	285
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	0.193
	

	（以下空白）








	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB201100403
	备注

	
	
	
	
	顾园湖南
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	8.14
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	30.0
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	245
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	0.163
	

	（以下空白）
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