
报告编号：WDB202112002
检 测 报 告

样品名称：地表水
委托单位：曲沃县环卫园林服务中心
受检单位：------
单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司
报告日期：2021年12月16日
注 意 事 项

1、 本检测报告无我单位检验检测专用章无效。

2、复制本检测报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。

3、本检测报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。

4、对本检测报告若有异议，应于收到报告七日内向检测单位提出，逾期不予处理。

5、本检测报告仅对送检样品的检测结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

 单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029
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	委托单位
	曲沃县环卫园林服务中心
	委托单位地址
	曲沃县东城大道

	受检单位
	------
	受检单位地址
	------

	检测类别
	委托检验
	来样方式
	委托取样

	样品数量
	3份
	样品状态
	500mL 棕色玻璃瓶密闭/份

	采样人
	李鹏、白杰
	采样地点
	见数据页

	采样日期
	2021.12.15
	样品类别
	地表水

	收样日期
	2021.12.15
	检测日期
	2021.12.15-2021.12.16

	报告日期
	2021.12.16
	样品编号
	DB211200201-DB211200203

	标准依据
	------

	检测项目及依据
	见数据页
	采样依据
（委托采样时）
	HJ/T91-2002

	主    要

仪器设备
	紫外可见分光光度计SJYQ06-02、便携式溶解氧测定仪SJYQ20-02

	检

测
结

论
	样品DB211200201-DB211200203检测项目结果不作评价。
（以下空白）

检测单位（章）

	测试环境
	温度：21℃　　　　　　湿度：46%RH　　

	批准人
	           
	审核人
	

	主检人
	                                           

	备注
	------

	编  制
	                
	校  对
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	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB211200201
	备注

	
	
	
	
	绛园
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	9.43
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	26.5
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	104
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	＜0.100
	

	（以下空白）


	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB211200202
	备注

	
	
	
	
	晋园
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	9.61
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	＞30.0
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	136
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	＜0.100
	

	（以下空白）


	序号
	检测项目
	单位
	检测依据
	DB211200203
	备注

	
	
	
	
	顾园
	

	1
	溶解氧
	mg/L
	HJ925-2017
	9.52
	------

	2
	透明度
	cm
	水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法
	＞30.0
	

	3
	氧化还原电位
	mV
	SL94-1994
	148
	

	4
	氨氮
	mg/L
	HJ535-2009
	0.144
	

	（以下空白）


